
KHUNG ĐỠ CAMERA




* Khung được chế tạo bằng nhôm định hình 60x60 mm
* Chiều cao 2 m, mặt cắt ngang khung 1.6 x 1.3m
* Phần khung gá camera được cố định cách mặt đất 1.3 m
* Phần trụ đứng sẽ được chia thành các thanh 1m và được nối lại bằng khớp nối nhôm định hình




* Các thanh liên kết ngang sẽ được dùng nguyên thanh, không cắt nối. Được cố định với các trục đứng bằng ke góc 60x60







* **Camera và đế gắn**



* Camera được gắn trên đế có thể trượt trên ray – một thanh nhôm định hình 40x40 mm dài 30 cm
* Khớp cầu cho phép camera có thể xoay tự do 3600 quanh khớp





* Bệ gắn camera được chế tạo bằng phương pháp in 3D
* Các khóa vặn cho phép cố định vị trí camera sau khi căn chỉnh
* **Chi phí**

|  |  |
| --- | --- |
| Hạng mục | Chi Phí (vnđ) |
| Vật tư | 15.000.000 |
| Công | 1.500.000 |
| Chi phí khác | 2.000.000 |
| Tổng | 18.500.00 |